**5 клас**

**Технологія виготовлення швейних виробів**

*Диктант*

Так +, ні –

1. Тимчасове з’єднання нитками двох деталей, приблизно однакових за

розмірами, називається зметуванням.

1. З’єднання нитками двох або кількох деталей,приблизно однакових за

розміром, називається зшиванням.

1. Тимчасове з’єднання нитками малої деталі з великою називається

приметування.

1. З’єднання нитками різних за розмірами деталей називається пришиванням.
2. Для зберігання зрізів деталей від пошкодження, обсипання служать

петельні шви.

1. Видалення зминів й заломів на тканині або виробі називається

пропрасуванням.

1. Зменшення товщини шва, згину чи краю деталі прасуванням, називається

розпрасуванням.

1. Укладання припусків на шов чи складки на один бік і закріплення їх у

такому положенні праскою називається запрасуванням.

 Підсумок опитування 1+, 2+, 3+, 4+, 5-, 6+, 7-, 8+.

*Диктант*

Так +, ні –

1. Моделювання – це зміна викрійки у відповідності з новою моделлю
2. Лінії видимого контуру на кресленні виконують суцільною тонкою лінією.
3. Ножиці необхідно передавати лезом уперед.
4. Модель – це зразок виробів.
5. Іноді під час пошиву швейних виробів можна користуватися іржавою голкою.
6. Моделюванням займаються художники – модельєри.
7. Світло на деталь, яка обробляється, під час пошиву повинно падати праворуч.
8. Махове колесо під час роботи на швейній машині повинно крутитися на вас.

Підсумок опитування: 1+, 2-, 3-, 4+, 5-, 6+, 7-, 8+

*Диктант*

Так +, ні –

1. Текстильні волокна – це маленькі, тоненькі, гнучкі та міцні тіла.
2. До натуральних волокон рослинного походження належить азбест.
3. До природних волокон тваринного походження належить хутро та натуральний шовк.
4. До хімічних волокон належить льон, бавовна, коноплі.
5. Тканина складається з переплетених ниток.
6. Нитки, які йдуть уздовж тканини, називаються утоком.
7. У гладко фарбованої тканини зворотна сторона більш ворсяна.
8. Вузлики, петельки, кінчики обірваних ниток завжди знаходяться на зворотній стороні тканини.

Підсумок опитування: 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-, 7+, 8+.

*Диктант*

Так +, ні –

1. Машини, механізми та інші предмети, виготовлені підприємством, називаються виробами.
2. Деталі, які застосовуються у більшості машин (гвинти, болти, гайки), називаються спеціальними.
3. Простою деталлю називають вироби, які виготовлені з одного шматка матеріалу.
4. Нерозбірні з’єднання виконують за допомогою болтів із гайками або гвинтів.
5. Щоб отримати розбірні з’єднання, застосовують зварку, клепання, пайку.

Підсумок опитування: 1+, 2-, 3-, 4+, 5-, 6-.

**Культура харчування**

*Диктант*

Так +, ні –

1. Мистецтво приготування їжі називається кулінарією.
2. Щоб отримати яйце “у мішечок”, необхідно його варити 10 хвилин.
3. Якщо рідина у каструлі дуже кипить, необхідно зменшити температуру та відкрити кришку прихваткою від себе.
4. “Канапе” – це закусочний відкритий бутерброд.
5. Передавати ніж необхідно лезом уперед.
6. Працювати біля електричної плити необхідно чистими та вологими руками.
7. Розбивати яйця необхідно на розігрітий жир у пательні.
8. Розмішувати цукор треба тихо, щоб ложка не стукала об склянку або чашку.
9. Крашанки та писанки – це пасхальні яйця.
10. Круті яйця необхідно варити 5 хвилин.

Підсумок опитування: 1+, 2-, 3+, 4+, 5-, 6-, 7+, 8+, 9+, 10-.

**Технологія виготовлення вишитих виробів**

*Диктант*

Так +, ні –

1. Довжина стібків у шві “уперед голкою” повинна бути певної довжини.
2. Вишивати швом “уперед голкою” можна навскіс.
3. Довжина стібка у шві “уперед голкою” може бути різною.
4. “Стебловий” шов виконується зліва направо.
5. “Тамбурний” шов виконується справа наліво.
6. Довжина стібків у шві може бути різною.

Підсумок опитування : 1+, 2-, 3-, 4+, 5+, 6-.